|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RADYAN AÇIK ISITICI KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.15 |
| YAYIN TARİHİ | 22.12.2014 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:**

Küvözü doğru çalıştırabilme ve doğru kullanabilme.

**2.KAPSAM:**

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve birim Hemşirelerini kapsar.

**3. SORUMLULULAR:**

Bu talimatın uygulanmasından birimde çalışan hemşireler ve uzman doktorlar sorumludur.

**4.TALİMATIN UYGULAMASI:**

4.1. Steril distile su ile cihazın nemlendirme kabı doldurulur.

4.2. Oksijen bağlantısı yapılarak flometreden ayarı yapılır.

4.3. Cihazın ısı ayarı için cilt probu takılır.

4.4. Cihazın fişi prize takılır.

4.5. Cihazın Sağ tarafındaki açma/ kapama düğmesinden cihaz açılır.

4.6. Panel üzerinden keypad lock düğmesine basılarak cilt probuna göre sıcaklık ayarı

yapılır.

4.7. Küvöz kapakları kapatılarak cihaz çalıştırılır.

4.8. Küvöz içi sıcaklık vücut sıcaklığında olmalıdır(36C°-37C°)

4.9. Yan taraftaki elektrik anahtarı kapatılır.

4.10. Nemlendirme kabındaki su boşaltılarak temizliği yapılır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|  | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |