|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | RG.TL.05 |
| YAYIN TARİHİ | 16.02.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ VE KAPSAM:**

Bu talimatın hazrlanmasındaki amaç Radyoloji Bölümü seyyar röntgen cihazının verimli bir

şekilde kullanılmasını sağlamak, Hastanemiz bünyesinde bulunan tüm seyyar röntgen cihazları

için geçerlidir.

**2.GÖREV VE SORUMLULUK:**

Cihazın kullanımından Rontgen Teknisyeni sorumludur.

**3.TALİMATIN DETAYI:**

Cihazın kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

3.1-Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

3.2-İnfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır

4.Cihazın Kullanımı:

4.1.İstem yapılan servise gidince cihaza uygun varsa UPS Prizi Kullanılmalı.

4.2.Prize cihazın fişi takıldıktan sonra Cihaza Power on yapılır ve cihazın açılması beklenir.Cihaz

kullanıma hazır hale gelir.

4.3.Hastanın durumuna göre Teknisyen bilgi alır.

4.4.Hasta ile ilğili gerekli bilgiler alındıktan sonra uygun pozisyonu hemşirelerin yada yardımcı personelin yardımı ile kaset yerleştirilir.

4.5.Hasta yakınları ve diğer personelin oda dışına çıkması sağlanır.

4.6.Hastaya uygun doz da çekim yapılır.

**5.Cihaz Kapanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:**

5.1.Cihaza Power of yap.

5.2.Elektrik fişini prizden çıkar

5.3.Kabloyu düzgün şekilde yerine sar.

5.4.X-Ray kısmını kilitleme pozisyonuna getir.

5.5.Cihazı taşırken asansör girişlerinde ve tümseklerde mutlaka ön tekerleri arka ayaklığa basarak

havaya kaldırarak geç.

5.6.Taşırken bir yere çarpmamaya dikkat et.

**6.REFERANS DOKÜMANLAR:**

Cihaz Kullanım Klavuzu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |